**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………….

………………………………………….

NIP: ………………………………………….

REGON ………………………………………….

Telefon: ……………… Faks: …………………………………

E-mail: ………………………@……………………………….

**Oferta**

W związku z zaproszeniem do składania ofert dotyczącym postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia do kopiowania nośników, przedkładamy ofertę na poniższych warunkach:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie   
z zapytaniem ofertowym:

marka: …………………………

model ………………………….

(w załączeniu specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia do kopiowania nośników)

wartość brutto ……………….......................................................................... zł

(słownie złotych: ..................................................................………………….),

w tym:

wartość netto ............................................................................................ zł

(słownie złotych: ..................................................................………………….),

stawka podatku VAT - ……%

Oświadczamy, iż udzielamy ………………miesięcy gwarancji na oferowany sprzęt (minimum 36 miesięcy).

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

Akceptujemy warunki płatności zawarte w zaproszeniu do składania ofert.

Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

……………………………………

Podpis Wykonawcy

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry techniczne** | **Wymagane minimalne** | **Parametry oferowanego sprzętu** |
| Porty wejściowe | 2 porty SAS/SATA ;  1 port USB 3.0 ;  1 port PCIe;  Każdy z portów musi być wyposażony w blokadę zapisu |  |
| Porty wyjściowe | 2 porty SAS/SATA ;  2 porty SATA ;  3 porty USB 3.0 ;  1 port PCIe; |  |
| Dodatkowa obsługa portów | 1 wejściowy port SCSI z blokadą zapisu;  1 wyjściowy port SCSI; |  |
| Porty dodatkowe | 2 porty 10GbE Gigabit Ethernet  złącze HDMI |  |
| Funkcje | Binarne kopiowanie dysków do formatu E01, Ex01, DD, mirror;  Multi-pass wipe oraz Secure Erase; Czyszczenie dysków SATA ;  Obsługa BitLocker;  Przywracania obrazu dysku;  Możliwości odczytu sektora dysku w odwróconej kolejności;  Możliwość ustawienia ilości pominiętych sektorów po znalezieniu błędu kopiowanym na dysku;  Kopiowanie przez sieć LAN 10GpE;  Kopiowanie z sieciowych magazynów NAS;  Tworzenie kopii binarnych wprost z komputera / laptopa bez wyjmowania dysków twardych;  Filtrowanie typów plików do kopiowania (np. na podstawie rozszerzenia);  Przechwytywanie z systemu MAC (w tym MacBook PRO i  MAC-ów z portami USB-C) w trybie dysku twardego (TDM);  Funkcja przechwytywania ruchu sieciowego. Możliwość przechwycenia ruchu sieciowego, VoIP, aktywności w Internecie;  Przywracanie obrazu dysku;  Wyliczanie sum kontrolnych (MD5/SHA1) w trakcie kopiowania;  Obsługa docelowych formaty plików: NTFS, exFAT, EXT4, FAT32; |  |
| Wyposażenie | Zintegrowany ekran dotykowy;  Opakowanie mobilne umożliwiające bezpieczny transport urządzenia;  Niezbędne okablowanie umożliwiające podłączenie do urządzenia napędów klasy: Serial ATA, MSATA, SSD M2, SCSI; |  |
| Inne | Możliwości podłączenia zewnętrznej klawiatury i myszy oraz zewnętrznego ekranu; |  |
| Warunki gwarancji | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem naprawy maksymalnie do 32 godzin roboczych  od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Diagnostyka realizowana w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku awarii dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego. |  |

……………………………………

Podpis Wykonawcy