**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………….

………………………………………….

NIP: ………………………………………….

REGON ………………………………………….

Telefon: ……………… Faks: …………………………………

E-mail: ………………………@……………………………….

**Oferta**

W związku z zaproszeniem do składania ofert dotyczącym postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia do kopiowania nośników, przedkładamy ofertę na poniższych warunkach:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie
z zapytaniem ofertowym:

marka: …………………………

model ………………………….

(w załączeniu specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia do kopiowania nośników)

wartość brutto ……………….......................................................................... zł

(słownie złotych: ..................................................................………………….),

w tym:

wartość netto ............................................................................................ zł

(słownie złotych: ..................................................................………………….),

stawka podatku VAT - ……%

Oświadczamy, iż udzielamy ………………miesięcy gwarancji na oferowany sprzęt(minimum 36 miesięcy).

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

Akceptujemy warunki płatności zawarte w zaproszeniu do składania ofert.

Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

……………………………………

Podpis Wykonawcy

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry techniczne** | **Wymagane minimalne** | **Parametry oferowanego sprzętu** |
| Porty wejściowe | 2 porty SAS/SATA ;1 port USB 3.0 ;Każdy z portów musi być wyposażony w blokadę zapisu |  |
| Porty wyjściowe | 2 porty SAS mogą być realizowane poprzez zewnętrzny moduł rozszerzeń; 2 porty SATA ;3 porty USB 3.0; |  |
| Dodatkowa obsługa portów  | 1 wejściowy port SCSI z blokadą zapisu;1 wyjściowy port SCSI; |  |
| Porty dodatkowe | złącze RJ-45złącze HDMI |  |
| Funkcje  | Binarne kopiowanie dysków do formatu E01, Ex01, DD, mirror;Multi-pass wipe oraz SecureErase; Czyszczenie dysków SATA ;Obsługa BitLocker;Przywracania obrazu dysku;Możliwość ustawienia ilości pominiętych sektorów po znalezieniu błędu kopiowanym na dysku;Kopiowanie z sieciowych magazynów NAS;Tworzenie kopii binarnych wprost z komputera / laptopa bez wyjmowania dysków twardych;Filtrowanie typów plików do kopiowania (np. na podstawie rozszerzenia);Funkcja przechwytywania ruchu sieciowego. Możliwość przechwycenia ruchu sieciowego, VoIP, aktywności w Internecie;Przywracanie obrazu dysku;Wyliczanie sum kontrolnych (MD5/SHA1) w trakcie kopiowania;Obsługa docelowych formaty plików: NTFS, exFAT, EXT4, FAT32 |  |
| Wyposażenie | Zintegrowany ekran dotykowy;Opakowanie mobilne umożliwiające bezpieczny transport urządzenia;Niezbędne okablowanie umożliwiające podłączenie do urządzenia napędów klasy: Serial ATA, MSATA, SSD M2, SCSI; |  |
| Inne | Możliwości podłączenia zewnętrznej klawiatury i myszy oraz zewnętrznego ekranu; |  |
| Warunki gwarancji | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem naprawy maksymalnie do 32 godzin roboczych od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Diagnostyka realizowana w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku awarii dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego. |  |

……………………………………

Podpis Wykonawcy